# Flügelrahmenfenster thermisch getrennt F2, mit Kippbeschlag

**Flügelrahmenfenster,** einbaufertig in kippbarer Ausführung, bestehend aus zweischaligem   
Edelstahl- Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit zwischenliegendem speziellem Kunststoff   
zur thermischen Trennung, wärmegedämmt nach EN 10077, Uf = 2,70 W/(m²\*K), Beschläge verzinkt,   
Kippbeschlag mit Schnapper oder Griffolive.

**Blendrahmen** umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet zum Andübeln in der Fensterlaibung,   
einschließlich Befestigungsmaterial.

**Flügelrahmen** aus Z-Profil mit integrierten Beschlägen. Abdichtung mittels zwei Anschlagsdichtungen.   
Glasleiste unsichtbar befestigt.

**Oberfläche** geschliffen.

**Trockenverglasung** mit Isolierglas, ohne KTW-Zulassung

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ einbruchhemmende Ausführung nach DIN EN 1627

➤ Sonderverglasung (z. B. Sicherheitsglas)

➤ mehrteilige Ausführung

➤ Außenfensterbank aus Edelstahl

➤ als Wasserkammerfenster, mit Entwässerungsbohrungen zur Trockenseite, mit Nassverglasung, KTW tauglich

➤ weitere Ausführungen auf Anfrage