# Flügelrahmenfenster thermisch getrennt F4, mit Dreh-Kippbeschlag

## Flügelrahmenfenster, einbaufertig in Dreh- Kipp- Ausführung, bestehend aus zweischaligem Edelstahl-Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit zwischenliegendem speziellem Kunststoff zur thermischen Trennung, wärmegedämmt nach EN 10077, Uf = 2,70 W/(m²\*K), Beschläge speziell E-Look verzinkt, Griffolive aus Edelstahl.

**Blendrahmen** umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet zum Andübeln in der Fensterlaibung, einschließlich Befestigungsmaterial.

**Flügelrahmen** aus Z-Profil mit integrierten Beschlägen. Mehrfachverriegelung über Griffolive. Abdichtung mittels zwei Anschlagdichtungen. Glasleiste unsichtbar befestigt.

**Oberfläche** geschliffen.

**Trockenverglasung** mit Isolierglas, keine KTW- Zulassung.

## Anschlagart:

➤ DIN links

➤ DIN rechts

## Optional:

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ einbruchhemmende Ausführung nach DIN EN 1627, RC3, Beschläge verzinkt, nur mit Nassverglasung möglich

➤ Sonderverglasung (z. B. Sicherheitsglas)

➤ mehrteilige Ausführung

➤ Außenfensterbank aus Edelstahl

➤ als Wasserkammerfenster, mit Entwässerungsbohrungen zur Trockenseite, mit Nassverglasung, KTW tauglich

➤ Griffolive versperrbar für Profilzylinder gerichtet

➤ weitere Ausführungen auf Anfrage