# Sicherheitsläufer S5c nach DIN EN 353-1

**Sicherheitsläufer** Typ S5c, mit Bandfalldämpfer Typ HSE-BFD und Sicherheitskarabinerhaken, geprüft und zugelassen durch „TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH“, CE 0123 gemäß DIN EN 353-1, passend zur HUBER Sicherheitsfallschutzschiene FSS.

**Zusatz:**

➤ Sicherheitsgurt nach EN 361, Form A (Brust-Schulter- Schrittgurt), passend zum Sicherheitsläufer.